**Master ramato**

C’est un four classique recouvert d’une double couche de vernis couleur cuivre qui permet de résister aux pires agents atmosphériques. Doté d’un toit noir et de parois latérales couleur ivoire, il donne à votre jardin la dernière touche de classe.

| **LBL\_ARTICOLI\_CODICI** | **LBL\_CAMERA\_COTTURA** |
| --- | --- |
| FERA 80 | 80x45 |
| FERA 50 | 80x50 |
| FERA 100 | 100x50 |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Ventilation-vitesse pour environnement | Plus |
| Plans de cuisson | 3 |
| Chambre de cuisson | Inox 304, smontabile, antitaglio |
| LEGNA\_PER\_RAGGIUNGERE\_300 | 5/7 kg |
| Bois nécessaire par heure pour le maintien de la température (Kg) | 1 kg |
| Chaleur constante du four (h) | 4 ore |
| Chaleur 8 heures après l’extinction (°C) | 100°C |
| CO mesuré à 13% O2 | min. 0,17 / max 0,32 |



| **LBL\_PXL** | **LBL\_80X45** | **LBL\_80X50** | **LBL\_100X50** |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 77 | 81 | 81 |
| B | 103 | 103 | 103 |
| C | 97 | 97 | 117 |
| D | 111 | 122 | 122 |
| E | 46 | 46 | 46 |
| F | 69 | 69 | 69 |
| G | 117 | 117 | 117 |
| Kg F1 | 270 | 340 | 450 |
| Kg F2 | 55 | 55 | 65 |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

