**Wood Cabrio**

Il est construit entièrement en acier inox et est doté de deux niveaux de cuisson, un gril pour la viande en acier inox 304 et un tiroir ramasse-cendres; il est posé sur un chariot qui peut aussi être employé comme chauffe-plats. Le combustible utilisé est aussi bien le bois que le charbon de bois : le premier donne un parfum particulier aux aliments qui change selon le bois utilisé (consommation par heure : 2/3 kg), alors que le deuxième est plus pratique et rapide à brûler.

|  |  |
| --- | --- |
| LIVELLI\_DI\_COTTURA | 2 |
| STRUTTURA | Acciaio inox 304 |
| COMBUSTIBILE | Legna/Carbonella |
| CONSUMO\_LEGNA | 2/3 kg |
| GRIGLIA\_COTTURA\_CARNE\_ACCIAIO\_INOX\_304 | 52x35 cm |
| DIMENSIONI | 63x66x105 cm |
| PESO | 75 Kg |

****

