**Giada 100 m² - canalisable**

Disponible en 3 coloris

**Prix : 3190.00 HTVA**

Caractéristiques Techniques :

**3,38 - 12,09 Kw** (*Puissance thermique globale)*

**3,08 - 11,10 Kw***(Puissance thermique nominale max –min)*

**2,47 - 0,69 Kg-h***(Consommation horaire max-min)*

**91,05 - 91,74 %** *(Efficacité min-max)*

**80 o mm** *(Diamètre tube sortie de fumée)*

**30,5 – 20 Lt-Kg** *(Capacité de la trémie)*

**8 – 29 h** *(Autonomie Min-Max)*

**100 W**  *(Consommation électrique en marche)*

**1100 x 249 x 1068 mm** *(Dimensions(LxPxH))*

**110 Kg** ***(****Poids)*

**na** (contrôle à distance)